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第一章  竞争性磋商公告

根据舟山市第二人民医院《物资与服务招议标采购管理制度》规定,就舟山市第二人民医院住院楼二期工程桩基及结构检测项目实施公开自行采购，欢迎国内合格的投标人前来投标。
项目名称：舟山市第二人民医院住院楼二期工程桩基及结构检测项目
项目编号：EYCG-Z.F.C-2025-056
三、采购方式：自行采购（竞争性磋商）

四、预算金额/最高限价：19.9万元

五、招标需求：详见竞争性磋商文件采购需求
六、投标人资格要求:
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2、本项目的特定资格要求：投标人具有省级及以上行政主管部门核发的建筑工程质量检测资质(检测范围包括地基基础工程检测或地基基础、主体结构现场检测或主体结构及装饰装修）和省级及以上质量技术监督部门核发的计量认证证书（CMA），且证书附表的检测范围内需包含本次招标相关的检测内容（包括地基基础工程检测或地基基础、主体结构现场检测或主体结构及装饰装修）；以上要求的各证书必须在有效期内，独立法人单位下属的非独立法人检测机构具有上述资质的，视为该独立法人单位具有相应资质。

七、磋商报名及磋商时间、地点
1.磋商报名及磋商文件获取时间 ：2026年1月7日17时止（北京时间），节假日除外；(将营业执照等资质证件以PDF或word发至邮箱986917388@qq.com)后电话确认，邮件标题为所参加的项目名称+公司名称，邮件中注明授权代表联系电话。没有进行网上报名及电话确认的，不再接受现场确认。
2.报名确认电话:13615800164      联系人：杨泽坤

3.磋商时间和地点： 本项目于2026年1月8 日下午14:30 时（北京时间）在前舟山市第二人民医院门诊楼316评标室（舟山市定海区千岛街道鼓吹山路29号）开启，响应人在2点半前将磋商响应文件密封送交到316评标室，逾期送达或未密封将予以拒收。

四、联系方式

1.招 标 人：舟山市第二人民医院

联系地址：舟山市定海区千岛街道鼓吹山路29号

联系电话：13615800164

联 系 人：杨泽坤

2.医院监督管理部门：舟山市第二人民医院纪检监察室

联系方式：0580-2362900
 采购需求

备注：标有“★”的为实质性响应要求，负偏离或未响应将导致投标无效。
一、项目名称：舟山市第二人民医院住院楼二期工程桩基及结构检测项目
二、工程地点：舟山市定海区千岛街道鼓吹山路29号
三、项目概况：舟山市第二人民医院住院楼二期工程新建1幢住院楼：地上6层，建筑面积约 10445.79㎡，地下1层，建筑面积5091.49㎡。新建 3 层配电附属用房：建筑面积约 705.39㎡，新建 2 层连廊：建筑面积约 627.21㎡。配建机动车位：共141个，其中地上 42 个、地下99个，对原住院楼一期精神类疾病病房区域进行改造提升，面积约6000㎡，主要包括装修改造病房卫生间、天花板等，更新病床、防护措施等设施设备。项目总投资15277.84万元。
四、资金来源：市财政资金
五、检测服务最高限额：

1、本次采购的检测服务费最高投标限价为19.9万元。
六、招标范围：舟山市第二人民医院住院楼二期工程施工阶段专项检测：桩基检测和主体结构检测及建筑护栏、建筑护栏、附属道路、空气质量和水质检测

本合同的履行期限：自合同生效之日至合同全部权利义务履行完毕之日止。

★八、检测内容

	桩基检测

	序号
	检测对象
	桩径（mm）
	检测项目/参数
	单位
	数量

	1
	桩基承载力
	地下室600mm
	抗压静载
	吨
	1260

	2
	
	600mm
	
	吨
	600

	3
	
	抗拔静载
	吨
	300

	4
	桩基完整性
	低应变动测
	根
	314

	5
	压实度灌砂法
	组
	5

	主体结构及空气质量等工程检测项目

	序号
	检测对象
	检测项目/参数
	单位
	抽检数量预估

	1
	结构
实体
	新建地下室（5091.49平方）
	混凝土强度
钻芯
	芯样
	6

	2
	
	
	混凝土强度
回弹
	构件
	40

	3
	
	
	混凝土钢筋
保护层厚度
	构件
	15

	4
	
	
	砌筑砂浆强度
贯入法测砂浆强度
	构件
	6

	5
	
	
	锚栓（植筋拉拔）
	构件
	10

	6
	
	二期住院楼（10445.79平方，6层）
	混凝土强度
回弹
	构件
	81

	7
	
	
	混凝土钢筋
保护层厚度
	构件
	27

	8
	
	
	砌筑砂浆强度
贯入法测砂浆强度
	构件
	12

	9
	
	
	楼板厚度
钻孔法
	间
	12

	10
	
	
	房间层高
激光测距法
	间
	12

	11
	
	
	抹灰砂浆现场拉伸
粘结强度
	组
	2

	12
	
	
	锚栓（植筋拉拔）
	根
	10

	13
	
	新建配电附属用房（705.39平方，3层）
	混凝土强度
钻芯
	芯样
	3

	14
	
	
	混凝土强度
回弹
	构件
	8

	15
	
	
	混凝土钢筋
保护层厚度
	构件
	5

	16
	
	
	砌筑砂浆强度
贯入法测砂浆强度
	构件
	6

	17
	
	
	楼板厚度
钻孔法
	间
	6

	18
	
	
	房间层高
激光测距法
	间
	6

	19
	
	
	抹灰砂浆现场拉伸
粘结强度
	组
	1

	20
	
	
	锚栓（植筋拉拔）
	根
	10

	21
	
	新建连廊（627.21平方，2层）
	混凝土强度
钻芯
	芯样
	3

	22
	
	
	混凝土强度
回弹
	构件
	6

	23
	
	
	混凝土钢筋
保护层厚度
	构件
	5

	24
	
	
	砌筑砂浆强度
贯入法测砂浆强度
	构件
	4

	25
	
	
	楼板厚度
钻孔法
	间
	4

	26
	
	
	房间层高
激光测距法
	间
	4

	27
	
	
	抹灰砂浆现场拉伸
粘结强度
	组
	1

	28
	
	
	锚栓（植筋拉拔）
	根
	10

	29
	
	钢结构
	探伤
	组
	1

	30
	
	
	高强螺栓
	组
	1

	31
	建筑护栏
	抗软重物物体撞击性能（或抗水平荷载性能） 
	组
	1

	32
	建筑变形
	沉降观测
	点.次
	120

	33
	
	倾斜测量
	幢
	3

	34
	附属道路
	压实度灌砂法
	组
	5

	35
	
	管材环刚度
	组
	3

	36
	
	击实
	组
	2

	37
	室内空气质量
	甲醛含量、苯含量、氨含量、Tvoc含量、甲苯含量、二甲苯含量、氡含量
	组
	50

	38
	水质检测
	点
	4


九、服务要求

1）检测工期：接采购人通知后3天内到场进行检测，及时提供满足备案要求的《检测报告》，检测工作满足总包单位施工进度要求。

2）质量要求：符合建筑质量相关规范要求。

3）安全要求：无安全事故。

4）成果要求：各项现场检测结束后5日内提供满足质监站备案要求的《检测报告》1式8份。

5）按照采购人提供的有关项目的经过批准的设计文件和满足施工图设计要求的勘察资料，以及有关的技术资料，进行核验（包括试验数量、比例和分布位置等）；按照验收规范、技术标准、规程及其他相关的规定，结合施工图设计具体要求等，满足试验技术要求；

6）投标人对所承担试验项目在试验前应进行现场踏勘，解决试验过程中可能出现的有关问题，按照现行规范、标准、规程和技术条例，提供试验仪器及设备，配备现场设备的安装和试验，进行现场试验（因天气或其他不可抗拒原因影响者顺延）；

7）投标人应对试验工作的质量负责，并对现场试验情况及试验报告内容保密。

★十、检测人员最低配置要求

	序号
	人员
	数量
	相关要求

	1
	项目负责人
	1
	具有省级及以上建设主管部门颁发的建设工程检测人员岗位证书，专业为（地基基础工程检测或地基基础）并具有建筑相关专业工程师及以上职称证书。（须提供公告发布之日前三个月任意一个月的社会保险证明，以社保部门或浙江政务服务网出具的社保证明为准，且社保缴纳单位与投标人名称须一致）

	2
	项目技术负责人
	1
	具有建筑相关专业工程师及以上职称证书。（须提供公告发布之日前三个月任意一个月的社会保险证明，以社保部门或浙江政务服务网出具的社保证明为准，且社保缴纳单位与投标人名称须一致）

	3
	检测人员
	按需
	具有省级及以上建设主管部门颁发的建设工程检测人员岗位证书，专业为地基基础工程检测或地基基础、主体结构现场检测或主体结构及装饰装修。（须提供公告发布之日前三个月任意一个月的社会保险证明，以社保部门或浙江政务服务网出具的社保证明为准，且社保缴纳单位与投标人名称须一致）

	注：1、未经采购人同意不得随意更换项目组的任一成员，否则每发生一次，应按 3000 元/人向甲方支付违约金；

2、单个委托项目任务下达时，需配置满足单个委托项目的检测要求和进度的人员；要求工种齐全、专业对口、人员数量满足工程进度需要、分工明确、年龄结构合理等。


十一、本项目主要设备配置要求

	序号
	设备名称
	技术参数

	1
	检测设备
	需配置满足本项目检测要求和进度的设备仪器。


十二、支付方式

1、合同签订生效且具备实施条件后中标人向甲方开具正式增值税普通发票，招标人应在收到正式税务发票后7个工作日内支付该项目服务费合同价的40%预付款；

2、桩基检测完成并出具检测报告后15个工作日内，支付至服务费合同价的70%

3、主体结构检测完成并出具检测报告后15个工作日内，支付至服务费合同价的90%；

4、中标人完成所有检测并提供合格的检测报告的原件及扫描件、检测审批方案的扫描件及实际检测数量的结算资料，且经采购人审核后支付至结算价的100%。

注：本合同检测费用根据实际发生检测项目和数量结算。
十三、报价要求

1、本项目各项投标报价均包括提供服务所需的人工费、材料费、施工机械使用费、施工措施费、验收费、文本编制费、企业管理费、利润、税金、规费、安全施工费、风险费、检测费及设备的多次进退场费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。投标人在报价时自行考虑风险，结算时综合单价不予调整。投标人应结合项目特点，市场行情及投标人自身的技术，管理水平，竞争能力，进行投标报价。

2、如因投标人调研不充分或方案设计不合理导致的方案整改以及因此引起的费用增加，属于投标人在方案设计和报价中应考虑的风险，所引起的价格增加不作调整。

3、复检费用：如各方对检测数据有争议，可以请双方认可的第三方检测机构进行检测，检测费用由过错方支付。

4、中标人应承诺服从采购人安排，不得以任何理由拒绝或延迟进场检测，并充分考虑进出场次数，所需措施费用自行测定，费用含在报价中。

5、采购人有权根据实际情况增减检测数量，但中标综合单价不变，按实际检测数量进行结算。

6、本项目最终检测服务费按实结算，超过合同总价按合同总价结算。

7、检测项目清单未列明的新增项目，以第三方审核部门审定的价格为准。

十四、其他要求
1、中标人应与施工单位配合做好对安全生产、文明施工的管理。

2、中标人自行解决现场工作人员的生活、工作条件。

3、中标人应在堆载、就位及检测的过程中进行有效的安全防护并标识，否则出现一切的后果均由中标人承担。

4、中标人应免费提供后期检测咨询服务。（咨询、解释、分析等）

5、整个项目检测必须满足图纸、技术规程、验收规范、有关文件及当地相关部门的竣工验收要求。

第三章  投标人须知

前附表

	序号
	内容说明及要求

	1
	项目名称
	舟山市第二人民医院住院楼二期工程桩基及结构检测项目

	2
	采购人名称
	舟山市第二人民医院

	3
	采购内容
	详见采购需求

	4
	最高限价
	19.9万元，超过限价，将作无效标处理。

	5
	服务期
	详见采购需求

	6
	投标有效期
	90日历天。（从投标截止之日算起）

	7
	评标办法
	综合评分法

	8
	资金结算方式
	详见采购需求

	9
	投标报价

与相关费用
	1.本项目投标报价：应当包含全部人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费、招标代理费及税金采购需求所需的一切费用，采购人不再另行支付其他任何形式的费用。投标人没有填入投标报价的内容采购人将不予支付，并认为该内容的价款已包括在报价表的其他工作内容中。合同总价不得超过本项目对应的最高限价。

2.按国家规定由中标人缴纳的各种税收已包含在投标总价内，由中标人向税务机关缴纳相关费用。

3.投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。

	10
	付款方式
	1、合同签订生效且具备实施条件后中标人向甲方开具正式增值税普通发票，招标人应在收到正式税务发票后7个工作日内支付该项目服务费合同价的40%预付款；

2、桩基检测完成并出具检测报告后15个工作日内，支付至服务费合同价的70%

3、主体结构检测完成并出具检测报告后15个工作日内，支付至服务费合同价的90%；

4、中标人完成所有检测并提供合格的检测报告的原件及扫描件、检测审批方案的扫描件及实际检测数量的结算资料，且经采购人审核后支付至结算价的100%。

注：本合同检测费用根据实际发生检测项目和数量结算。

	11
	履约保证金
	/

	12
	投标文件的组成
	投标文件由资格证明文件、商务及技术文件、投标报价文件三部分组成。

	13
	开标地点
	舟山市定海区千岛街道鼓吹山路29号舟山市第二人民医院门诊楼316室

	14
	投标文件的
提交份数
	正本(包括资格证明文件、商务及技术文件)壹份，副本(包括资格证明文件、商务及技术文件)贰份；投标报价文件正本壹份，副本贰份。

	15
	投标文件提交截止时间及开标时间
	2026年 1 月 8 日14时30分（北京时间）


一   总  则

（一）适用范围

本采购文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.招标采购单位系指采购单位：舟山市第二人民医院。

2.“投标人”系指向采购人提交投标文件的单位或个人。

3.“产品”系指供方按采购文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指采购文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按采购文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“中标人”是指经审查通过，并经公示无异议的投标人。

7.“投标人代表”是指投标人法定代表人或被投标人法定代表人授权委托的人。

8.“书面形式”包括信函、传真、电报、电子文档等。

9.“★”系指实质性要求条款。

（三）采购方式

本次采用竞争性磋商方式进行。

（四）采购预算

最高限价19.9万元。超过限价，将作无效标处理。
费用

不论采购结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（采购文件另有规定除外）。

联合体投标

本项目不接受联合体投标，不允许转包、分包。

（七）特别说明：

1.对投标人的限制
★单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目投标。
2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

3.投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

（八）质疑和投诉

1、质疑

1.1投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，应当于 2026年 1 月 6 日前，以书面形式要求采购人作出书面解释、澄清或者向采购人提出书面质疑。质疑投标人对采购人的答复不满意或者采购人未在规定的时间内作出答复的，可以向监督管理部门投诉，投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

（1）投标人如认为采购文件使自身的合法权益受到损害的，应按投标人须知前附表中质疑一栏中规定时间内提出要求；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）投标人如认为招标过程和中标结果使自身的合法权益受到损害的，应于中标结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向招标代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

1.2提出质疑的投标人（以下简称质疑投标人）应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

1.3投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投标人可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交投标人签署的授权委托书。

以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有投标人共同提出。

1.4投标人提交的质疑书需一式三份，质疑书至少应包括下列主要内容：

（一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

1.5采购人、采购人不得拒收质疑投标人在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，质疑答复的内容不得涉及商业秘密，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

2、投诉

2.1质疑投标人对采购人的答复不满意，或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》第六条规定的相关部门提起投诉。

2.2投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

2.3投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（一）提起投诉前已依法进行质疑；

（二）投诉书内容符合本办法的规定；

（三）在投诉有效期限内提起投诉；

（四）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

（五）财政部规定的其他条件。

2.4投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

2.5投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（一）捏造事实；
（二）提供虚假材料；
（三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

2.6政府采购投标人质疑函范本，详见附件
（九）舟山市第二人民医院拥有本招标文件最终解释权。

二 、采购文件

（一）采购文件的构成。本采购文件由以下部份组成：

第一章  竞争性磋商公告
第二章  采购需求

第三章  投标人须知

第四章  评标办法及标准

第五章  合同主要条款

第六章  投标文件相关格式
（二）投标人的风险

投标人没有按照采购文件要求提供全部资料，或者投标人没有对采购文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，责任自负。

（三）采购文件的澄清与修改 

1、供应商应认真阅读本竞争性磋商文件，发现其中有误或有要求不合理的，供应商必须在投标截止前2天内以书面形式要求招标采购单位澄清。招标采购单位对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在竞争性磋商文件要求提交磋商响应文件截止时间5天前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并通知所有已报名的潜在供应商。

2、竞争性磋商文件的答复、澄清、修改、补充通知实质上改变采购需求相关内容，且自竞争性磋商文件的答复、澄清、修改、补充通知发出之日起至投标截止时间止不足5天的，招标采购单位可视情况推迟投标截止时间和开标时间，按规定在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告，并将变更后的时间通知所有已报名的潜在供应商。

3、竞争性磋商文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当竞争性磋商文件与竞争性磋商文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的变更公告为准。

4、竞争性磋商文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、商务及技术文件、投标报价文件三部分组成。
（二）投标文件的语言及计量

1、投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称、特殊证明材料等情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2、投标计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未投标。

（三）投标报价与相关费用

详见投标人须知前附表

（四）投标文件的有效期

1、自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2、在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标文件的签署和份数
1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。
2.投标人应按正本(包括资格证明文件、商务及技术文件)壹份，副本(包括资格证明文件、商务及技术文件)贰份，投标报价文件正本壹份，副本贰份，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。活页装订的投标文件将被拒绝。
3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。复印件须加盖投标人公章。
4.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。
5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。
（六）投标文件的包装、递交、修改和撤回
1.投标人应按资格证明文件、商务及技术文件、投标报价文件、电子文档密封封装投标文件。投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（资格证明文件、商务及技术文件、报价文件、电子文档）、投标项目名称、项目编号及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。其中报价文件单独密封、电子文档单独密封。

2.未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。
3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

4.投标人应在投标截止时间前将已密封的投标文件送至指定接收地点，投标截止时间过后不再受理本项目投标文件。

（七）投标无效的情形
实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。
1.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：
（1）未按规定密封、签字并盖章的；

（2）超出经营范围投标的；

（3）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（4）投标文件无法定代表人或授权人签字；或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（5）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（6）投标文件内容不齐全或者虚假的；
（7）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定允许其当场更正的笔误除外）；
（8）投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的,或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签名盖章的； 
（9）投标有效期、交货时间等商务条款不能满足招标文件要求的；
（10）未实质性响应或者擅自改变招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的； 
2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：
（1）未提供或未如实提供投标的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；
（2）明显不符合招标文件要求的，或者与招标文件中标“★”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；
（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；
3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：
（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；
（2）超出采购预算金额，采购人不能支付的；评标委员会审定认为存在不合理的、恶性的低价竞争的为无效标；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；
（4）投标报价明细表总金额与开标一览表总价不一致。                                                    
4.被拒绝的投标文件为无效。
四、开标
（一）开标准备
采购人将在规定的时间和地点进行开标。

（二）开标程序

1.开标会由采购人主持，主持人宣布开标会议开始；

2.主持人介绍参加开标会的人员名单； 

3.主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

4.投标人或其当场推荐的代表，或者招标采购单位委托的公证机构检查投标文件密封的完整性并签字确认；

5.按各投标人提交投标文件时间的先后顺序打开资格证明文件、商务文件、技术文件外包装，清点投标文件正本、副本数量，送评标室评审；

6.磋商小组对资格进行评审；

7.公布资格评审结果；

8.磋商小组就价格、服务等认为需要磋商的内容分别与各投标人进行磋商；

9.磋商小组对商务技术投标文件进行评审；

10.各投标人按照磋商小组的要求提交最终报价，最终报价不得超过自身的初次报价；

11.公布商务技术评审结果；

12.公布报价开标情况；

13.磋商小组对报价情况进行评审；

14.公布评审结果；

15.采购代理机构做开标记录, 投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程；

16．开标会议结束。

五、评标
（一）组建评标委员会
磋商小组由采购人评审专家共3人及以上单数组成。

（二）评标程序
1.资格审查
采购人对投标人的资格进行审查。
2.实质审查与比较
2.1磋商小组审查投标文件的实质性内容是否符合采购文件的实质性要求。

2.2磋商小组将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向磋商小组澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

2.3投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，磋商小组有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

2.4各投标人的商务技术得分由指定专人进行计算复核。

2.5各投标人报价得分根据评分标准计算。

2.6磋商小组完成评标后，对各部分得分汇总，得出本项目最终得分，磋商小组按评标原则推荐中标候选人同时起草评审报告。

3、磋商顺序
对通过资格审查的合格响应人按提交响应文件时间的先后顺序磋商。
4、磋商内容及过程
磋商小组所有成员集中与单一响应人分别就价格、服务、技术等认为需要磋商的内容进行磋商，并给予所有参加磋商的响应人平等的磋商机会。在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分。响应人应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人/负责人授权书。磋商过程中再提供1次报价。（再次报价时间为15分钟，超过规定时间没有报价的，则按上一轮报价作为最终报价)。
5、磋商结束后，在磋商小组进行商务技术评分时，磋商小组应当要求所有实质性响应的响应人在规定时间内提交最后报价。磋商小组认为响应人的磋商报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供电子文件予以解释说明，并提交相关证明材料；响应人未能提供证明材料，或磋商小组根据响应人提交的资料，认为其报价明显不合理或者低于成本并有可能影响服务质量和不能诚信履约的，可以判以无效响应。
（三）澄清问题的形式
对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
（四）错误修正
投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

　同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。
（五）评标原则和评标办法
1、磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评标办法。本项目评标办法是综合评分法。具体磋商内容及评分标准等详见《第四章：磋商办法及标准》。
3、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》

第三十一条:使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

六、废标

根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》：

采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。
七、定标

（一）确定中标人。本项目由采购人事先授权磋商小组确定中标候选人3名。推荐第一名中标候选人为中标人，经采购人确认后，确定项目中标人，同时发布采购结果公告，发出中标通知书。

（二）中标人因自身原因放弃中标或因不可抗力不能履行合同的；经质疑，采购代理机构审查确认因中标人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，如发生上述两种情况的，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。
八、合同授予

（一）签订合同

1、中标人应自接到中标通知书后30日内与采购人签定合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2、中标人拖延、拒签合同的，将被取消中标资格。

3、中标人和采购人签订合同，按合同约定执行。

4、中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

（二）合同公告：采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

第四章  评标办法及标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法，本办法适用本项目的评标。

一、资格审查

1、由资格审查小组对投标人的资格进行审查。

2、按以下内容审核投标文件是否符合招标文件的资格文件要求。

	序号
	响应人

内容
	审核标准

	1
	具有独立承担民事责任的能力
	

	2
	投标函
	

	3
	法定代表人身份证复印件
	

	4
	法定代表人授权函，非法定代表人参加投标时提供
	

	5
	投标人代表身份证复印件，非法定代表人参加投标时提供
	

	6
	投标人具有省级及以上行政主管部门核发的建筑工程质量检测资质(检测范围包括地基基础工程检测或地基基础、主体结构现场检测或主体结构及装饰装修）和省级及以上质量技术监督部门核发的计量认证证书（CMA），且证书附表的检测范围内需包含本次招标相关的检测内容（包括地基基础工程检测或地基基础、主体结构现场检测或主体结构及装饰装修）；以上要求的各证书必须在有效期内，独立法人单位下属的非独立法人检测机构具有上述资质的，视为该独立法人单位具有相应资质；提供证书复印件。
	

	结   论
	


注：1、表中只需填写“√”或“×”； 
2、在结论栏中填写“合格”或“不合格”。
二、中标候选人的选取

将综合评估分从高到低排序，得出投标人名次,按照综合评估分名次推荐中标候选人3名。综合评估分相同时，按投标报价由低到高顺序排列，综合评估分且投标报价相同的，抽签决定排序（弃权视为自动放弃中标资格）。
三、中标人选取依据

磋商小组根据综合评估分得分排序，推荐第一名中标候选人为中标人，经采购人确认后，确定项目中标人，同时发布采购结果公告，发出中标通知书。

四、综合评估分计分方法

满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分按下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。

磋商小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

在评分时，各投标人投标报价得分保留小数点后二位，第三位四舍五入。评审专家打分准确到小数点后一位，综合评估分=商务技术部分得分＋投标报价得分，商务技术部分得分为所有评委评分的算术平均值，得分保留小数点后二位。 
	评标指标
	价格部分
	商务技术部分
	合计

	权重（％）
	20
	80
	100


五、评分表
	评分项及分值

	商务技术分（满分80分）
	1、企业认证（3分）
投标人具有以下资质认证

（1）质量管理体系认证证书得1分；

（2）环境管理体系认证证书得1分；

（3）职业健康安全管理体系认证证书得1分；

注：投标人须提供有效期内的认证证书复印件并加盖公章。

	
	2、项目负责人（5分）
（1）拟派项目负责人具有建筑相关专业高级工程师职称证书得2分。

（2）拟派项目负责人具有省级及以上建设主管部门颁发的建设工程检测人员岗位证书，专业为主体结构现场检测或主体结构及装饰装修且在有效期内的，得3分。

注：提供职称、资格证书复印件且须提供公告发布之日前三个月任意一个月的社会保险证明，以社保部门或浙江政务服务网出具的社保证明为准，且社保缴纳单位与投标人名称须一致）

	
	3、项目技术负责人（2分）

拟派项目技术负责人具有建筑相关高级工程师职称证书。

注：提供职称复印件且须提供公告发布之日前三个月任意一个月的社会保险证明，以社保部门或浙江政务服务网出具的社保证明为准，且社保缴纳单位与投标人名称须一致）

	
	4、投标人类似业绩 （2分）

自2022年1月1日至今投标人完成过（以合同签订时间为准）同类项目（桩基检测）业绩的，每提供一个项目业绩得1分，最高得2分。

（投标文件中提供上述业绩的合同复印件。未提供或提供无效的，不得分。）

	
	5、项目现状的理解程度和现状分析（8分）

根据工程概况、技术要求，对拟建工程的认识、拟建场地的地质特征分析是否合理。

对工程理解全面、地质特征分析完整全面的得8分；

对工程理解较全面、地质特征分析较完整的得6分；

对工程理解一般、地质特征分析基本合理的得4分；

对工程理解较差、地质特征分析有欠缺的得2分；

未提供相关内容不得分。

	
	6、项目实施方案（18分）

6.1检测服务实施技术方案的全面性、详细性、具体性。整体是否满足招标文件及技术要求情况，检测方案有无对本项目进行针对性分析，项目有无采用新进技术、可靠性、安全性保障措施等。

检测服务方案全面，具有针对性，保障措施安全可靠性强的得6分；

检测服务方案一般，针对性一般，保障措施安全可靠性一般的得4分；

检测服务方案较差，无针对性，保障措施安全可靠性较弱的得2分；

未提供相关内容不得分。

6.2检测作业期间安全生产、文明施工专项措施等现有设施的保护措施是否全面、可行。

安全生产、文明施工专项措施完善合理，保护措施全面、可行的得6分；

安全生产、文明施工专项措施一般，保护措施一般的得4分；

安全生产、文明施工专项措施较差，保护措施较差的得2分；

未提供相关内容不得分。

6.3拟投入的仪器设备及其它资源配置是否能满足工程进度要求，资源配置是否合理。

拟投入的仪器设备及其它资源配置合理，满足工程进度要求的得6分；

拟投入的仪器设备及其它资源配置一般，基本能满足工程进度要求的得4分；

拟投入的仪器设备及其它资源配置有缺漏，影响工程进度要求的得2分；

未提供相关内容不得分。

	
	7、总体进度安排（8分）

投标人提出的总体进度安排是否合理、可行、紧凑，评审因素包括检测进度计划的合理性；时间节点的明确性；检测力量安排和设备进场计划的周密性；确保工期的技术措施的针对性等。

检测进度、工期保障措施可行、合理的得8分；

检测进度、工期保障措施较为可行、合理的得6分；

检测进度、工期保障措施一般、基本合理的4分；

检测进度、工期保障措施较差、有欠缺的2分；

未提供相关内容不得分。

	
	8、质量控制方案（8分）

投标人提出的质量控制方案是否明确、合理，评审因素包括检测质量目标、质量保证措施、质量控制手段、检查反馈机制、成果资料准确性等。

提出的质量控制方案思路明确、方案合理的得8分；

提出的质量控制方案思路较为明确、方案较为合理的得6分；

提出的质量控制方案思路基本明确、方案基本合理的得4分；

提出的质量控制方案思路不清晰、方案简单、笼统的得2分；

未提供相关内容不得分。

	
	9、拟投入人员专业水平（8分）

评委根据投标人所有拟投入人员的配备情况、总体专业技术水平、工作经验及与本项目需求的匹配性等进行评审。

人员配备充足且专业性强，工作经验丰富的得8分；

人员配备较充足且专业性较强，具备支撑项目所需能力，工作经验较丰富的得6分；

人员配备与专业性基本具备支撑项目所需能力，具备一定工作经验的得4分；

人员配备与专业性较弱，工作经验较少的得2分；

未提供相关内容不得分。

注：根据实际情况在投标文件中提供上述人员的相关执业资格/职称证书/上岗证复印件（如有）、公告发布之日前三个月任意一个月由社保部门出具的社保证明复印件。

	
	10、人员管理方案（6分）

针对本项目的人员管理方案（包括内部考核方案、人员稳定性保障措施、安全管理措施、人员培训等）进行评审。

方案内容详实，切实可行的得6分；

方案内容较为详细，合理可行的得4分；

方案内容基本齐全，可行性一般的得2分；

方案内容简单、笼统，可行性差的得1分；

未提供相关内容不得分。

	
	11、服务响应能力（6分）

评委根据投标人承诺在本项目执行期间的服务响应能力，服务响应便捷性、及时性等方面进行评审。

服务响应及时、服务响应能力强的得6分；

服务响应比较及时、服务响应能力较强的得4分；

服务响应一般、服务响应能力一般的得2分；

服务响应不及时、服务响应能力差的得1分；

未提供相关内容不得分。

	
	12、合理化建议（6分）

评委根据投标人提供针对本项目的合理化建议进行评审。

分析到位，可操作性强的得6分；

分析较到位，可操作性较强的得4分；

分析不到位，可操作性一般的得2分；

未提供相关内容不得分。


第五章  合同主要条款

浙江省建设工程质量检测合同示范文本

合同编号:
工程名称:
委托方（甲方）：

受托方（乙方）：
签订日期：    年       月       日

签订地点：
浙江省住房和城乡建设厅 编制

填 写 说 明

一、本合同为浙江省住房和城乡建设厅印制的建设工程质量检测合同示范文本，推介技术合同当事人参照使用。

二、本合同书适用于房屋建筑和市政基础设施工程质量检测所订立的合同。

三、当检测报告用作工程质量验收资料时，委托方（甲方）须为建设单位。

四、本合同书未尽事项，可由当事人附页另行约定，并作为本合同的组成部分。

五、当事人使用本合同书时约定无需填写的条款，应在该条款处注明“无”等字样。

建设工程质量检测合同
甲方（委托方）：                                         

社会统一信用代码证：

住  所  地：                                           
法定代表人：                                           
项目联系人：                                           
联系方式:                                              
通讯地址：                                             
电    话：                传   真：                    
手    机：                电子信箱：                   

乙方（受托方）：                                         

社会统一信用代码证：

住  所  地：                                        

法定代表人：                                        

项目联系人：                                         

联系方式:                                           
通讯地址：                                           

电    话：                传   真：                  
手    机：                电子信箱：                        

根据《中华人民共和国民法典》《建设工程质量检测管理办法》及其他法律、法规的规定，甲、乙双方就                               工程质量检测工作一事，经友好协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，达成以下条款，以资共同遵守。

工程基本信息
	工程名称
	
	监督注册号
	

	建设单位
	
	监理单位
	

	施工单位
	
	结构类型
	

	工程造价
	万元
	建筑面积
	m2

	工程概况
	

	见证人员
	
	电话
	
	见证员号
	

	施工方联系人
	
	电话
	
	通信地址
	
	通信邮箱
	


检测内容及价格

（一）检测项目类别：           （按资质类别填写，不在资质范畴的，按照大类方式填写）。

（二）主要检测项目：详见合同附件清单。

（三）检测依据：根据相关标准规范、设计文件要求等，以委托单约定为准。

（四）检测数量：详见合同附件清单，最终以实际检测数量为准。

（五）检测价格：详见合同附件清单。

双方的主要义务

（一）甲方的主要义务：

1. 授权（可为多人）姓名：         ，身份证号码：              ，为送样和现场检测联络代表，全权负责与乙方联系检测事宜。当本合同中相关信息及检测项目发生变化时，甲方应在三日内书面告知乙方办理合同变更手续。

2. 按照标准规范和相关要求进行取样、送样、委托和见证，并保证样品的真实性。

3. 现场检测时，检测条件要具备相关规定要求并提供必要的协助。

4. 甲方负责提供检测所需的设计文件及变更文件等相关资料，并负责协调、联系、接洽相关的检测工作。

5. 甲方不得以任何方式干预乙方检测工作的公正性。

6. 甲方不得以任何方式要求乙方出具虚假检测报告。

7．按照本合同约定支付费用。

8．                          。

（二）乙方的主要义务：

1. 按期完成甲方委托，按期提交检测报告。

2. 严格按相关标准规范进行检测，确保数据公正、准确。

3. 除按规定需上报或上传的检测信息外，对甲方的资料信息进行保密。

4. 向甲方提供必要的检测咨询服务。

5. 检测结果不合格的，乙方应在获得检测结果后   日内通知甲方和工程质量监督机构。

6. 乙方现场检测时应遵守工程安全管理及其他工程现场管理制度。

7．                          。

检测程序

（一）由甲方按规定将受检样品（部位）或受检项目委托乙方实施检测。

（二）需乙方现场抽样或现场检测，甲方须提前三个工作日通知乙方。

（三）每次送样或乙方现场抽样（或乙方现场检测）,甲方需填写检测委托单，明确样品或待检项目的相关信息及检测要求。

（四）乙方应在约定的时限内向甲方出具检测结果，并提供  份有效的检测报告。

（五）检测报告出具后，检测样品若有约定，双方应按事先约定的方式进行处置。

履行方式及期限

本合同的履行期限自       年     月     日开始，检测工作结束并结清检测费用，本合同即告终止。
合同价款和支付方式

（一）本合同检测费用根据实际发生检测项目和数量结算。检测费用总价（含税）暂定人民币          元，大写：         。

（二）支付方式：
1、合同签订生效且具备实施条件后中标人向甲方开具正式增值税普通发票，招标人应在收到正式税务发票后7个工作日内支付该项目服务费合同价的40%预付款；

2、桩基检测完成并出具检测报告后15个工作日内，支付至服务费合同价的70%

3、结构检测完成并出具检测报告后15个工作日内，支付至服务费合同价的90%；

4、中标人完成所有检测并提供合格的检测报告的原件及扫描件、检测审批方案的扫描件及实际检测数量的结算资料，且经采购人审核后支付至结算价的100%。

（三）检测费用汇入乙方账号:                             ；
名称：                            ；

开户行：                          。
保密要求

（一）甲乙双方不经另一方的同意，不得直接或间接的将本合同项目有关的、与合同双方有关的或与第三方有关的，以书面、口头、图形、电子或其他任何形式表现的信息，泄露、披露或传授给任何与本合同项目无关的人员或第三方。

（二）保密期限为本合同生效之日起至保密信息被甲方披露或成为公开信息之日止。

（三）下列信息不视为保密信息，双方另有约定的除外：

1.非因一方的过错，另一方披露时已可公开获取的信息；

2.一方根据有效的司法、仲裁机构、政府机关及其分支机构或其他监管机构的要求而披露的信息。

违约责任
（一）因甲方未履行义务而造成乙方无法按时保质地完成检测业务的，甲方应当承担相应的经济损失，并赔偿由此给乙方造成的损失。

（二）若甲方未按合同约定支付检测费用，每逾期一天，按逾期部分金额的0.5‰支付违约金。

（三）由于非乙方的原因，甲方停止委托检测一个月以上，则从第二个月算起，5天内甲方向乙方付清已委托检测的全部费用。

（四）检测报告信息错误、未按照约定检测依据进行检测或者检测结论判断错误的，乙方应进行更正或免费重新进行检测，给甲方造成损失的应予以赔偿，由甲方原因造成上述错误的除外。

合同解除：

（一）经合同双方协商一致，同意解除合同的；
（二）因发生不可抗力或重大技术风险导致不能实施检测活动或出具检测报告的； 
（三）甲方不按约付款，经催告后在合理的时间内仍未履行，乙方可单方提出解除合同。乙方迟于7日开展检测工作，经催告后合理时间内仍未履行的，甲方可单方提出解除合同；
（四）在履行期限届满之前，一方明确表示或者以自己行为表明不履行本合同主要义务，违约方向守约方支付合同总价10%的违约金；

（五）法律规定的其他情形。

争议解决
（一）履行本合同如发生争议，应通过友好协商解决。如协商解决 不成，双方商定，采用以下第（     ）种方式解决。

1. 因本合同所发生任何争议，申请项目所在地仲裁委员会仲裁；

2. 可由本合同签订地或者项目所在地人民法院诉讼管辖。

（二）本合同项下债权人通过诉讼或仲裁债权时，由债务人承担债权人实现债权所产生的诉讼费（仲裁费）、律师费、差旅费、担保费等费用。

其他

（一）本合同一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力。

（二）本合同经双方签字盖章后生效。
（三）本合同所载明的地址、电话、电子邮件为双方通知送达合法有效的地址、电话、电子邮件，如果任何一方变更，应在变更后3日内书面通知对方，否则任何一方一经发送前述地址、电话、电子邮件，即视为被送达方收到。
（四）当甲方委托乙方承担现场取样工作时，合同双方应对取样费用、双方的主要义务和检测程序进行补充约定。

	委托方：（盖章）

地址：

法定代表人（签字或盖章）：

经办人（签字）：

开户银行：

账号：

电话：

电子邮箱：


	受托方：（盖章）

地址：

法定代表人（签字或盖章）：

经办人（签字）：

项目负责人（签字）：

开户银行：

账号：

电话：

电子邮箱：


附件
检测项目及价格清单

工程名称：

	序号
	产品名称
	检测项目
	计价单位
	单价（元）
	暂估数量
	小计（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	

	检测费用暂估总价（元）
	


注：本表不够可附加页。


第六章  投标文件组成

投标文件由投标报价文件、资格证明文件、商务技术文件组成。投标文件中涉及的有关内容均须提供合法有效的证明材料复印件。（复印件未加盖公章作无效处理，特别注明的除外，有★标识的条款为必须提交的资料）

1、投标报价文件部分

（投标报价信息不得出现在资格证明、商务、技术文件中，否则将导致投标无效。）

★1.1开标一览表；（格式一）

★2、资格证明文件部分

2.1具有独立承担民事责任的能力证明资料：

投标人须在投标文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：
 EQ \o\ac(○,1)如投标人是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；
 EQ \o\ac(○,2)如投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；
 EQ \o\ac(○,3)如投标人是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件等证明文件；
 EQ \o\ac(○,4)如投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；
 EQ \o\ac(○,5)如投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或证照）。
2.2 投标函；
2.3法定代表人身份证复印件；
2.4 《法定代表人授权函》原件，非法定代表人参加投标时用；

2.5 投标人代表身份证复印件，非法定代表人参加投标时用；

2.6具有省级及以上行政主管部门核发的建筑工程质量检测资质(检测范围包括地基基础工程检测或地基基础、主体结构现场检测或主体结构及装饰装修）和省级及以上质量技术监督部门核发的计量认证证书（CMA），且证书附表的检测范围内需包含本次招标相关的检测内容（包括地基基础工程检测或地基基础、主体结构现场检测或主体结构及装饰装修）；以上要求的各证书必须在有效期内，独立法人单位下属的非独立法人检测机构具有上述资质的，视为该独立法人单位具有相应资质；提供证书复印件。
3、商务技术文件部分

3.1评分标准页码索引；
3.2商务技术要求响应表；

3.3投标人相关业绩；

3.4拟派项目团队成员；

3.5按评分标准依序提供相关材料、方案等；

3.6本采购文件要求提供的和投标人认为需要提供的其它说明和资料/文件。

投标文件格式
（格式供参考）

所有投标文件的密封外包装封面格式： 
投 标 文 件
项目名称： 
    项目编号： 
投标文件名称：资格证明文件、商务及技术文件
投标人名称：                            （加盖公章）
投标人地址：                                    
投标联系人：             电话                  
启封时间：在20     年  月  日  时  分之前不得启封
投 标 文 件
项目名称： 
    项目编号：
投标文件名称：报价文件
投标人名称：                            （加盖公章）
投标人地址：                                    
投标联系人：             电话                  
启封时间：在20     年  月  日  时  分之前不得启封
投标文件正本/副本封面格式
  （正本/或副本）
投 标 文 件
项目名称： 
    项目编号：
投标文件名称：资格证明、商务及技术文件
投标人名称：                            （加盖公章）
投标人地址：                                    
投标联系人：             电话                  
                                 年   月   日
 （正本/或副本）
投 标 文 件
项目名称： 
    项目编号：
投标文件名称：报价文件
投标人名称：                            （加盖公章）
投标人地址：                                    
投标联系人：             电话                  
                                 年   月   日

格式一、初次报价一览表
	项目名称
	 

	项目编号
	 

	投标报价
	（大写）人民币                元

（小写）人名币                元

	服务期：


注：1. 投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   
投标人名称（签章）：                        

日期：   年   月   日

	地基基础工程检测项目

	序号
	检测对象
	桩径（mm）
	检测项目/参数
	单位
	数量
	单价（元）
	含税合计
	抽检数量预估
	备  注

	1
	桩基承载力
	地下室600mm
	抗压静载
	吨
	1260
	
	
	420吨*3根
	1.检测数量为抽检桩数乘以要求最大试验荷载(单桩设计极限承载力)；
2.单桩不足3000元按3000元/根计

	2
	
	600mm
	
	吨
	600
	
	
	300吨*2根
	

	3
	
	抗拔静载
	吨
	300
	
	
	100吨*3根
	

	4
	桩基完整性
	低应变动测
	根
	314
	
	
	
	

	5
	压实度灌砂法
	组
	5
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	
	

	主体结构及空气质量工程等检测项目

	序号
	检测对象
	检测项目/参数
	单位
	抽检数量预估
	单价（元）
	含税合计

	1
	结构
实体
	新建地下室（5091.49平方）
	混凝土强度
钻芯
	芯样
	6
	
	

	2
	
	
	混凝土强度
回弹
	构件
	40
	
	

	3
	
	
	混凝土钢筋
保护层厚度
	构件
	15
	
	

	4
	
	
	砌筑砂浆强度
贯入法测砂浆强度
	构件
	6
	
	

	5
	
	
	锚栓（植筋拉拔）
	构件
	10
	
	

	6
	
	二期住院楼（10445.79平方，6层）
	混凝土强度
回弹
	构件
	81
	
	

	7
	
	
	混凝土钢筋
保护层厚度
	构件
	27
	
	

	8
	
	
	砌筑砂浆强度
贯入法测砂浆强度
	构件
	12
	
	

	9
	
	
	楼板厚度
钻孔法
	间
	12
	
	

	10
	
	
	房间层高
激光测距法
	间
	12
	
	

	11
	
	
	抹灰砂浆现场拉伸
粘结强度
	组
	2
	
	

	12
	
	
	锚栓（植筋拉拔）
	根
	10
	
	

	13
	
	新建配电附属用房（705.39平方，3层）
	混凝土强度
钻芯
	芯样
	3
	
	

	14
	
	
	混凝土强度
回弹
	构件
	8
	
	

	15
	
	
	混凝土钢筋
保护层厚度
	构件
	5
	
	

	16
	
	
	砌筑砂浆强度
贯入法测砂浆强度
	构件
	6
	
	

	17
	
	
	楼板厚度
钻孔法
	间
	6
	
	

	18
	
	
	房间层高
激光测距法
	间
	6
	
	

	19
	
	
	抹灰砂浆现场拉伸
粘结强度
	组
	1
	
	

	20
	
	
	锚栓（植筋拉拔）
	根
	10
	
	

	21
	
	新建连廊（627.21平方，2层）
	混凝土强度
钻芯
	芯样
	3
	
	

	22
	
	
	混凝土强度
回弹
	构件
	6
	
	

	23
	
	
	混凝土钢筋
保护层厚度
	构件
	5
	
	

	24
	
	
	砌筑砂浆强度
贯入法测砂浆强度
	构件
	4
	
	

	25
	
	
	楼板厚度
钻孔法
	间
	4
	
	

	26
	
	
	房间层高
激光测距法
	间
	4
	
	

	27
	
	
	抹灰砂浆现场拉伸
粘结强度
	组
	1
	
	

	28
	
	
	锚栓（植筋拉拔）
	根
	10
	
	

	29
	
	钢结构
	探伤
	组
	1
	
	

	30
	
	
	高强螺栓
	组
	1
	
	

	31
	建筑护栏
	抗软重物物体撞击性能（或抗水平荷载性能） 
	组
	1
	
	

	32
	建筑变形
	沉降观测
	点.次
	120
	
	

	33
	
	倾斜测量
	幢
	3
	
	

	34
	附属道路
	压实度灌砂法
	组
	5
	
	

	35
	
	管材环刚度
	组
	3
	
	

	36
	
	击实
	组
	2
	
	

	37
	室内空气质量
	甲醛含量、苯含量、氨含量、Tvoc含量、甲苯含量、二甲苯含量、氡含量
	组
	50
	
	

	38
	水质检测
	点
	4
	
	

	
	合计
	
	
	
	


格式二、最终报价及承诺一览表：
最终报价及承诺一览表
	项目名称
	

	项目编号
	

	最终报价
	（大写）人民币                     元
（小写）人民币                     元

	服务期
	


有关承诺：
法定代表人或其委托的全权代理人签名                                 
投标人名称及签章                                                                    
日            期                                  
注：1、此表不随磋商响应文件一起密封、递交，准备已盖章的空白表多份备用。
2、在磋商结束后，在磋商小组规定的时间内密封、单独提交或在系统内上传。
	地基基础工程检测项目

	序号
	检测对象
	桩径（mm）
	检测项目/参数
	单位
	数量
	单价（元）
	含税合计
	抽检数量预估
	备  注

	1
	桩基承载力
	地下室600mm
	抗压静载
	吨
	1260
	
	
	420吨*3根
	1.检测数量为抽检桩数乘以要求最大试验荷载(单桩设计极限承载力)；
2.单桩不足3000元按3000元/根计

	2
	
	600mm
	
	吨
	600
	
	
	300吨*2根
	

	3
	
	抗拔静载
	吨
	300
	
	
	100吨*3根
	

	4
	桩基完整性
	低应变动测
	根
	314
	
	
	
	

	5
	压实度灌砂法
	组
	5
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	
	

	主体结构及空气质量工程等检测项目

	序号
	检测对象
	检测项目/参数
	单位
	抽检数量预估
	单价（元）
	含税合计

	1
	结构
实体
	新建地下室（5091.49平方）
	混凝土强度
钻芯
	芯样
	6
	
	

	2
	
	
	混凝土强度
回弹
	构件
	40
	
	

	3
	
	
	混凝土钢筋
保护层厚度
	构件
	15
	
	

	4
	
	
	砌筑砂浆强度
贯入法测砂浆强度
	构件
	6
	
	

	5
	
	
	锚栓（植筋拉拔）
	构件
	10
	
	

	6
	
	二期住院楼（10445.79平方，6层）
	混凝土强度
回弹
	构件
	81
	
	

	7
	
	
	混凝土钢筋
保护层厚度
	构件
	27
	
	

	8
	
	
	砌筑砂浆强度
贯入法测砂浆强度
	构件
	12
	
	

	9
	
	
	楼板厚度
钻孔法
	间
	12
	
	

	10
	
	
	房间层高
激光测距法
	间
	12
	
	

	11
	
	
	抹灰砂浆现场拉伸
粘结强度
	组
	2
	
	

	12
	
	
	锚栓（植筋拉拔）
	根
	10
	
	

	13
	
	新建配电附属用房（705.39平方，3层）
	混凝土强度
钻芯
	芯样
	3
	
	

	14
	
	
	混凝土强度
回弹
	构件
	8
	
	

	15
	
	
	混凝土钢筋
保护层厚度
	构件
	5
	
	

	16
	
	
	砌筑砂浆强度
贯入法测砂浆强度
	构件
	6
	
	

	17
	
	
	楼板厚度
钻孔法
	间
	6
	
	

	18
	
	
	房间层高
激光测距法
	间
	6
	
	

	19
	
	
	抹灰砂浆现场拉伸
粘结强度
	组
	1
	
	

	20
	
	
	锚栓（植筋拉拔）
	根
	10
	
	

	21
	
	新建连廊（627.21平方，2层）
	混凝土强度
钻芯
	芯样
	3
	
	

	22
	
	
	混凝土强度
回弹
	构件
	6
	
	

	23
	
	
	混凝土钢筋
保护层厚度
	构件
	5
	
	

	24
	
	
	砌筑砂浆强度
贯入法测砂浆强度
	构件
	4
	
	

	25
	
	
	楼板厚度
钻孔法
	间
	4
	
	

	26
	
	
	房间层高
激光测距法
	间
	4
	
	

	27
	
	
	抹灰砂浆现场拉伸
粘结强度
	组
	1
	
	

	28
	
	
	锚栓（植筋拉拔）
	根
	10
	
	

	29
	
	钢结构
	探伤
	组
	1
	
	

	30
	
	
	高强螺栓
	组
	1
	
	

	31
	建筑护栏
	抗软重物物体撞击性能（或抗水平荷载性能） 
	组
	1
	
	

	32
	建筑变形
	沉降观测
	点.次
	120
	
	

	33
	
	倾斜测量
	幢
	3
	
	

	34
	附属道路
	压实度灌砂法
	组
	5
	
	

	35
	
	管材环刚度
	组
	3
	
	

	36
	
	击实
	组
	2
	
	

	37
	室内空气质量
	甲醛含量、苯含量、氨含量、Tvoc含量、甲苯含量、二甲苯含量、氡含量
	组
	50
	
	

	38
	水质检测
	点
	4
	
	

	
	合计
	
	
	
	


格式三、                    

投标函
致：舟山市第二人民医院
我方（投标人名称）已详细审查了（项目编号）（项目名称）    的招标文件及其相关补充文件（若有），并正式授权我公司的（被授权人姓名）以本公司名义，全权代表我方自愿参加上述采购项目的投标，现就有关事项向采购人郑重承诺如下：

1、我方已详细审查了招标文件的全部内容及其相关补充文件（若有），并完全清晰理解全部内容及相关的补充文件（若有），不存在任何误解之处，同意放弃提出异议和质疑的权利。

2、在项目实施过程中，我方完全响应招标文件的所有条款，履行合同义务。执行标准绝不低于招标文件的标准要求。

3、我方遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规的规定。同意招标文件中所提到的无效标条款，并服从有关开标现场的会议纪律。否则，同意被废除投标资格。

4、我方承诺所提供的一切投标文件经已认真严格审核，内容均为全面真实、准确有效且毫无保留，绝无任何遗漏、虚假、伪造和夸大的成份，若出现违背诚实信用和无如实告知之处，同意被废除投标资格和相关的处罚。

5、我方所提供的一次性投标报价具有充分的合理性和准确性，保证不存在低于成本的恶意报价行为，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得合同授予资格。

6、投标有效期为自开标之日起90天内，如在投标有效期内撤回投标，我方同意被废除投标资格。

7、我方承诺具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

投标人名称：                  （加盖公章） 

法定代表人：                  （签字或盖章）

投标人代表：                  （签字） 

投标人地址：                       日期：     年    月   日 

格式四、          

   法定代表人授权函
致：舟山市第二人民医院
我              （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                   （姓名）（身份证号码：                                ）以我方的名义参加                           （项目编号）（项目名称）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权函一直有效。被授权人在授权函有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签字：                              法定代表人签字或盖章：          

被授权人联系电话：                          法定代表人联系电话：

   投标人公章：

                                                          年    月    日

格式五、                  

投标人相关业绩
	序号
	业主名称
	项目名称
	签订日期
	业主联系人及联系方式
	附件
页码

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


投标人名称：                （加盖公章）  
投标人代表：           （签字）

日期：    年    月    日

格式六、             

拟派本项目团队

	序号
	本项目负责情况
	姓名
	项目经历
	职称证书
	执业资格
	从事该

工作年限
	联系方式

	1
	项目负责人
	
	
	
	
	
	

	2
	……
	
	
	
	
	
	

	3
	……
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


投标人名称：                （加盖公章）  
投标人代表：           （签字）
日期：    年   月   日
格式七、商务偏离表
项目名称：  
项目编号：                                       

	内   容
	采购要求
	投标响应
	偏离
	说   明

	商务条款
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注： 如有偏离，必须在偏离表中进行详细对比说明并注明正偏离（负偏离），如此表不填或填写为无偏离或不说明偏离情况，视为完全响应招标文件要求。

响应人名称：                         （加盖公章）  

法定代表人或授权委托人：                （签字）

日  期：      年     月     日

格式八、技术偏离表
项目名称：  
项目编号： 
	序号
	内容
	磋商采购文件规范要求
	磋商响应文件

对应规范
	偏离
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注： 如有偏离，必须在偏离表中进行详细对比说明并注明正偏离（负偏离），如此表不填或填写为无偏离或不说明偏离情况，视为完全响应招标文件要求。

响应人名称：                         （加盖公章）  

法定代表人或授权委托人：                （签字）

日  期：      年     月     日


